|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вопрос | ОТВЕТ | БАЛЛЫ |
|  | **Д) человек - художественный образ** | **1** |
|  | **2465 грамм** | **1** |
|  | **41000 рублей** | **1** |
|  | **Вольтметр** | **1** |
|  | **Д) продукцию необходимо хранить в недоступном для детей месте** | **1** |
|  | **Б) Вписанной окружности шестигранника** | **1** |
|  | **В) Обрезная доска с острым обзолом** | **1** |
|  | **100 мА** | **1** |
|  | **4,5** | **1** |
|  | **Нет** | **1** |
|  | **6,9** | **1** |
|  | **25** | **1** |
|  | **Г) Метрическая, номинальный диаметр 20 мм, шаг резьбы 1 мм** | **1** |
|  | **36,47 мА** | **1** |
|  | **1048** | **1** |
|  | **В) Планетарная передача** | **1** |
|  | **99,5 Ом** | **1** |
|  | **Б) сверло двигается поступательно (без вращения) заготовка приводится во вращение** | **1** |
|  | **1101011000** | **1** |
|  | **Г) профилометр** | **1** |

**ОЦЕНКА КЕЙСА:**

|  |
| --- |
| *Правильные ответ:**1. Лиственница/береза/дуб. Круглая заготовка (цилиндр), шпажки деревянные малых диаметров, доска малой толщины.**2. Штангенциркуль, линейка, угломер, карандаш.**3. Лазерный станок по дереву, токарный станок по дереву. Угловая шлифовальная машинка (болгарка)**4. Сверление, резание, шлифование, точение.**5. Соединение шип-паз или клеевое.**6. Покрытие древесины лакокрасочным материалом**7. Покраска.* |
| № п/п | Критерии оценки кейса | Количество баллов |
| 1 | Верно указан материал изготовления | 0,5  |
| 2 | Верно указаны инструменты, применяемые для разметки и измерения изделия | 1 |
| 3 | Верно указаны применяемые технологические машины | 1 |
| 4 | Верно указаны выполняемые технологические операции | 1  |
| 5 | Верно указан способ соединения деталей | 0,5  |
| 6 | Верно указаны способы улучшения долговечности изделия | 0,5  |
| 7 | Верно указан вид декоративной отделки | 0,5  |
|  | Итого | 5 |